**附件：招标需求**

**一、基本概况**

我院因移动护理系统需要，现对医用移动智能终端(PDA)进行采购

**二、技术要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| ▲1 | 操作系统 | Android9.0或以上操作系统 |
| 2 | CPU | 八核处理器、主频≥2.0GHz；内存≥2GB；存储≥16GB |
| 3 | 电池容量 | ≥4000mAh，提供电池CQC证书 |
| 4 | 显示屏 | 彩色多点触控屏，阳光下可视 |
| 5 | 无线局域网 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac，支持2.4G及5G频段 |
| ▲6 | 无线网络安全性 | 支持WEP,802.1x,TKIP,AES,WPA-PSK,WPA2等协议 |
| ▲7 | 3G/4G网络 | 支持全网通3G/4G网络，提供电信设备入网许可证 |
| 8 | 外壳材料 | 抑菌材料，可耐受酒精、过氧化氢、丙乙醇、聚维酮碘等化学品擦拭消毒(含屏幕部分) |
| 9 | 条码扫描引擎 | ≥支持多种一维、二维条码扫描(需提供功能截图证明文件) |
| 10 | 工业防护等级 | IP65或以上(提供报告) |
| 11 | 抗跌落能力 | 能承受1.2米水泥地面的跌落冲击。 |
| 12 | 抗滚落能力 | 300×0.5m范围内的滚落 |
| ▲13 | 认证 | CCC认证、WIFI联盟认证、无线电发射设备型号核准证 |
| 14 | 操作温度 | -10℃至+50℃ |
| 15 | 存储温度 | -20℃至+60℃ |
| 16 | 湿度 | 湿度10至90%(无冷凝) |
| ▲17 | 承诺 | 原厂售后服务承诺函(提供原厂主机三年全保，包含电池及所有配件、人为损坏)，返修率不得高于5%，返修期间提供备机。返修率如高于5%，采购人有权终止合同，退回产品 |
| 18 | 其他 | 需提供终端原厂产品彩页(加盖生产商公章) |

三、商务要求：

(一)质保及售后技术服务要求

★1.1提供原厂质保≥三年(包含电池及所有配件、人为损坏)，自采购人验收合格，验收报告确认签字日起，开始进入质保期。

1.2质保期内，一旦发生设备故障，中标人在接到通知的5分钟内响应，在10分钟内到达现场，一切费用由供货商负责。更换部件时须保证与原有产品的规格、型号、颜色和结构的一致性，PDA返厂维修时，需提供备机，不得影响已使用场所的正常工作的开展。

(二)交货期、交货方式及交货地点

★2.1交货期：接收订单十五个工作日送货上门

2.2交货方式：采购人指定地点交货，并完成安装、调试。

2.3交货地点：采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人由此造成的一切损失。

★(三)付款方式

3.1到货验收合格后付90%；

3.2余款10%作为质保金，待一年期满(一年期为全部货物安装调试验收合格之日起12个月)，无质量问题，一次性付清(无息)；

3.3有质量问题时，采购人暂扣质保金直至卖方修复好产品缺陷并赔偿采购人经济损失；有质量问题，一次性给采购人造成经济损失达到合同总价的10%以上时或累计经济损失超过合同总价的10%时，采购人不予支付质保金，卖方同时须承担修复责任，如质保金不能弥补给采购人造成的经济损失，卖方还应继续赔偿采购人经济损失。

(四)备品备件及耗材等要求

常用备品、备件报价清单需列出，质保期满后，需根据采购人要求提供充足的备品、备件，并按投标时承诺的价格提供。

(六)出保后年维保价格要求

质保期满后年维保费用不高于总价的8%，维保协议双方另行签订。

注：质保期、交货期和付款方式均为关键商务条款，偏离将导致其投标被否决。