1. 客观听力测试仪，预算180000元，壹台；1.全中文界面，中文输入，带有LED背光的彩色触摸屏控制，可实时显示统计图表、测试进程、AABR检测概率和脑电EEG强度；2.自动听性脑干反应AABR，30、35、40、45 dB nHL四种刺激声强；3.刺激速率近80HZ，皮肤阻抗测试范围1-99kΩ；4.双耳同时给声，同时记录，可存储≥500个听力筛查结果等。
2. 大脑功能检测仪，预算208000元，壹台；1.4通道左右脑EEG实时监测， 显示PSI（患者状态指数）及趋势图，脑电波密度谱阵列(DSA)，谱缘频率（SEF），电极状态及EMG，SR（抑制率），ARTF等；2.六导双侧脑电传感器，同时监测左右两侧大脑，专利抗干扰信号采集技术；3.可监测血氧饱和度，脉搏，血流灌注指数,无创总血红蛋白、无创总血氧含量、灌注变异指数；4.存储大于96小时的趋势图形数据；具备数据USB端口输出、导出功能；5.配置锂电池，供电时间不少于4小时等。
3. 清洗消毒工作站含储存柜，预算65000元；按现场实际尺寸大小订做。
4. 可视喉镜，预算180000元，2台；1.景深：3-150mm，视场角≥120°，软镜工作软管有效长度≥600mm，软镜插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.6mm；2.成像分辨率：不少于11线对/毫米；3.采用无顶针双向通气阀（NT阀），气体分子自由进出，液体无法进入，降低误操作风险；4.高清显示器，分辨率1920\*1080，自带5"电容触摸屏，支持双指缩放，屏幕可以放大不低于3倍；5.具有文件管理功能，文件夹可重命名设置，以患者的姓名设置文件名称，方便医护人员对检查患者资料的管理等。

.