矿棉板及配件年度采购项目需求

一、矿棉板及配件采购明细
	名称
	单位
	数量（预估）
	技术要求

	矿棉板
	片
	2700
	矿棉板装饰吸声板，尺寸593*593*15mm，矿棉板正面不应有影响装饰效果的污迹、划痕、色彩不匀、图案不完整等缺陷。产品不得有裂纹、破损、扭曲，不得有影响使用及装饰效果的缺角缺棱。体积密度≤380kg/m3，降噪系数(混响室法)≥0.50(滚花)，甲醛释放量≤0.124mg/m3，燃烧性能A级。
提供检测报告

	吊顶配件
	只
	80
	立体凹槽主龙骨，15*35*0.27mm，长度3m，提供检测报告

	吊顶配件
	只
	200
	立体凹槽次龙骨，15*35*0.27mm，长度60cm，提供检测报告

	以上数量为年度采购预估数量，具体根据采购人需求分批次送货。


二、预算金额：预算金额：8万元/年，根据调研单价按实结算。

提供材料：

根据要求提供检测报告；

提供矿棉板及吊顶配件样品：矿棉板1块，两种龙骨小样长度约60cm；

提供2024年以来类似项目业绩。
