电动爱心摆渡车项目需求

设备名称：电动爱心摆渡车

采购数量：1台

采购预算：成交价不高于4.5万元

生产企业具备特种设备生产许可证

配置清单

	 配置系统：72V交流系统

	电气系统
	控制器
	交流异步控制器

	
	电池
	牵引专用免维护电池72V150AH(8V*9只） 

	
	电动机
	专用交流异步电机72V/5KW

	
	充电机
	电脑智能化车载充电机72V/25A，充电时间＜8小时

	
	DC转换器
	大功率隔离DC转换器72V/12V-500W 

	车身配置
	前挡及雨刷
	汽车夹胶玻璃、雨刮器

	
	顶棚
	铝型材框架加玻璃纤维顶板轻量化设计

	
	座椅
	人体学设计，豪华PU面料座椅采用冷发海绵久不变形

	
	地板
	铝合金防滑地板

	
	车身
	车身为钣金、玻璃纤维及铝型材轻量化设计，美观耐用,重量轻等独特的优越性，配置小风扇

	
	底盘
	国标钢材，主梁为专利技术拼焊及酸洗磷化阴极电泳防锈处理

	
	后视镜
	左右各一，手动可调、可折叠型外后视镜

	
	LED灯光信号
	前大灯、转向灯、倒车灯、刹车灯

	
	仪表台
	成型仪表台，电动车组合表、电锁开关、组合开关、单档位雨刮开关、应急双闪开关

	
	转向系统
	双向齿轮齿条转向系统，自动间隙补偿功能，EPS电动助力 

	
	制动系统
	前盘后鼓+液压双管路制动系统，真空电子助力+手刹驻车

	
	悬挂系统
	前：麦弗逊式独立悬架；后：纵制钢板弹簧非独立悬架+阻尼器

	
	音响喇叭
	可插USB播放主机，双音响播放。鸣笛喇叭，倒车提示蜂鸣器

	
	车轮
	轮胎165/70R13C+轮罩

	技术参数
	长*宽*高
	长*宽*高3750*1500*2060±10(mm)
	整备质量
	约1020（kg）

	
	额定乘员（人）
	6人+后排储物设计
	后备箱尺寸
	---

	
	最大行驶速度
	≤30km/h
	后备箱载重
	---

	
	续驶里程km
	80-100（km）
	最小离地间隙
	≥150mm

	
	最大爬坡度
	10%
	轴距
	2020±10(mm)

	
	驻坡性能
	20%
	轮距（前/后）
	1285/1325（mm）

	
	最小转弯半径
	≤5.2m
	制动距离
	≤5m


五、其他要求

1、质保期：不低于叁年，发生故障1小时响应，2小时内到达现场解决问题

2、货  期：15个工作日

3、业  绩：近三年内类似项目业绩不低于3份
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注：车身颜色及LOGO可根据需求定制


