打印装订一体机采购项目需求
一、名称：打印装订一体机
二、数量： 1台
三、预算：10万元
四、技术要求
	名称
	配置技术参数要求

	主机
	1、设备速度：黑白/彩色打印、复印速度≥60页/分钟；
2、首页输出时间：黑白首页≤3.4秒，彩色首页≤4.4秒。
3、开机预热时间≤17秒，启动迅速，适配高频办公使用。
4、月最大负荷≥200000页，设备运行稳定耐用，满足单位大批量文印需求。
5、打印分辨率物理1200×1200dpi，复印、扫描分辨率≥600×600dpi，文字锐利、色彩还原真实。
6、超长寿命硒鼓，硒鼓寿命≥60万印
7、标配运行内存≥4GB，固态硬盘≥128GB，可选购320GB大容量硬盘，保障批量打印、扫描、装订稳定运行。
8、配备10.1英寸可倾斜式中文彩色触控操作屏，操作直观便捷。
9、标配4组500页大容量纸盒+150页多功能手送托盘。
10、整机最大扩展供纸容量≥7150页，适配大批量集中文印。
11、支持纸张幅面A6R至SRA3全幅面，支持横幅纸打印复印。
12、纸张克重支持52g/㎡-300g/㎡，兼容普通纸、厚纸、铜版纸、再生纸等介质。
13、标配全自动双面打印、复印功能，双面克重60g/㎡-256g/㎡，节能高效。
14、支持PDF、加密PDF、JPEG、TIFF、XPS等通用格式。
15、支持扫描至邮箱、FTP、SMB共享、USB本地、网络扫描等多种方式。
16、接口USB 3.0高速x1; 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB主机接口 (USB主机)x4;NFC TAGx1
17、支持协议TCP/IP, NetBEUI, FTP, Port 9100, LPR, IPP, IPP over SSL/TLS, WSD Print,Apple Bonjour
18、支持部门代码管理、私密打印、身份认证锁定，保障文件涉密安全。
19、设备具备中国节能产品认证、中国环境标志认证，投标需附有效证书。
20、投标时提供原厂产品技术参数彩页。
21、提供原厂三年售后服务承诺书，并加盖生产厂商印章（三年质保范围：鼓组件、显影组件、定影组件、IH组件、激光器、主板、驱动板、操作面板组件、电源板、高压板、转印高压板、IH控制板、ISU组件、SSD、转印带组件、转印辊组件）

	装订系统
	1、大容量落地装订器：
★最大堆叠容量≥4000张（A4/80g），满足大批量成册装订作业。
★装订能力最大65张，支持常规文件成册装订。
2、书册三折单元：
★原厂配套组件，直接对接装订器一体化使用。
★支持双折，骑马钉，三折三种折叠模式。
★可调节折叠数量：双折 5张（60至90g/㎡），骑马钉 20张（60至90g/㎡），三折5张（60至90g/㎡）。
★最大堆叠数量（80g/㎡）：双折 每套5张或以下：30套或者以上；骑马钉：每套5张或者以下：30套或者以上;三折：每套1张:30套或以上
★可调节折叠尺寸： 双折骑马钉；A3 B4 A4-R Ledger Legal Letter-R Oficio 8K
★提供原厂产品技术参数彩页


5、 [bookmark: _GoBack]货期要求：合同签订后5个工作日。
6、 质保要求：三年/60万张。
7、 维修响应时间：质保期内维修响应时间不得超过1小时。
8、 付款方式：货到验收合格，收到供应商开具的正规发票后三个月支付95%，余款5%无质量问题一年后付清。
9、 提供2年内类型项目业绩。
