开发区分院产康中心母婴专用管线机项目需求
1、 名称：开发区分院产康中心母婴专用管线机采购及安装
2、 数量： 25套
三、预算：6万元
[bookmark: _GoBack]四、技术要求
1. 橱下式反渗透净水机与管线机需为同一品牌。
2. 橱下式反渗透净水机技术参数要求：
1） 长340*宽165*高365(mm) ，尺寸正负差异5mm以内。提供说明书或官网截图证明
2） 一级水效：净水产水率大于等于65%，额定净水总量大于等于4000L. 提供中国水效标识网截图证明。
3） 过滤系统：三芯五级精滤，净水流量大于等于1.0L/min, 提供省级以上卫生部门颁发的涉水卫生许可批件。
4） 电气安全性：提供CMA 认证检验报告，设备需符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1 部分：通用要求》
5） 水质安全性：提供CMA 认证检验报告，出水水质指标符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》和《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)的要求，检测报告中测定项目需要包含挥发酚类、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、氰化物、硫酸盐、三氯甲烷、四氯化碳及铅、汞、硒、铬(六价)、锰、镉，菌落总数和耐热大肠菌群。
6） 全时零陈水：多样化清洗模式，还原鲜活好水质，长时间不用也无陈水残留。
7） 智能互联：可APP内提供喝水报告，TDS值监控，滤芯冲洗，耗材购买等功能，提供APP 相应功能截图
3. 管线机技术参数要求
1） 规格：长190*宽330*高415。尺寸正负差异5mm以内。提供说明书或官网截图说明
2） 加热功率：大于等于2000W. 提供说明书或官网截图说明
3） 加热方式：即热式出水，非热胆式储水确保无陈水。
4） 六段控温：机身可直接选择6段出水温度随心选常温水，50°泡奶，60°泡蜂蜜，70°泡枸杞，80°泡茶，沸水。提供说明书或官网截图说明
5） 定量取水：触控操作，可设定每次250ml出水。提供说明书或官网截图说明
6） 钢化玻璃面板：采用钢化玻璃面板，经过严格的防爆测试，经久耐用不变色。提供说明书或官网截图说明
7） 安装方式：壁挂台面可选安装。提供说明书或官网截图说明
五、货期要求：合同签订后15天。
六、质保要求：不低于一年。
七、维修响应时间：质保期内维修响应时间不得超过24小时。
八、付款方式：货到验收合格，收到供应商开具的正规发票后三个月支付95%，余款5%无质量问题一年后付清。
九、提供2年内类型项目业绩。
十、滤芯更换单独报价。

