[bookmark: _GoBack]会议室大屏及音响采购项目需求
	序号
	项目名称
	要    求

	1
	整体尺寸
	约3.82*1.76米

	2
	像素管单元
	1）物理点间距：≤1.5mm 
2）物理密度：≥422500Dots/㎡  
3）发光点颜色： 1R1G1B
4）基    色：纯红+纯绿+纯蓝	
5）模组分辨率：≥宽32点×高16点  208*104
6）模组尺寸: 宽320mm×高160mm

	3
	显示屏整屏
	1）实际屏体显示面积：3.52（长）×1.76（高）=6.195m2
2）要求整屏面积：3.62（长）×1.86（高）=6.73 m2
3）模组数量：320mmx160m  121个 
4）物理分辨率：≥(长)2288点×(高)1144点=261742点
5）最佳视距：1.6m
6）最佳视角：水平140±10度  垂直 130±10度
7）环境温度：存贮 -20℃ ～ +40℃
工作 -20℃ ～ +50℃
8）相对湿度：≤10～90%RH
9）屏体厚度：便于维修、美观和散热
10）结构屏：不锈钢包边宽8-10cm

	4
	供电
	1）工作电压： AC220V±10％
2）平均功耗：≤580W/㎡
3）最大功耗：≤875W/m2

	5
	控制系统
	1）多媒体全彩发送卡
2）多媒体全彩接收卡
3）视频处理系统

	6
	主要技术参数
	1）驱动器件：采用LED专用驱动器件
2）驱动方式：1/52恒流驱动
3）换帧频率：≥60帧/秒
4）刷新频率：3840Hz
5）灰度/颜色：RGB各256级，可显示16.7M颜色
6）白平衡亮度：≥ ≥450cd/㎡
7）亮度调节方式：软件调节256级可调
8）视频信号：PAL/NTSC
9）视频输入/输出方式：八路输入/八路输出
10）控制系统采用： DVI显卡＋全彩控制卡
11）平均无故障时间：≥10000小时
12）寿命：8万小时
13）平整度：任意相邻像素间≤0.3mm；
模块拼接间隙<1mm ；
14）均匀性：像素光强、模块亮度均匀
15）电源开关：自动开关
16）开关电源负荷：5V/40A
17）计算机显示模式：800×600;1024×768
18）有效通讯距离：不低于100m（网线传输）

	7
	音响系统
	配置：有线话筒2只  无线话筒1个 吸顶音响6个 调音台1套 

	8
	播放软件
	LED专用播放软件

	9
	机柜
	配套

	10
	质保期
	整体质保贰年，质保期内维修响应时间不超过2小时

	11
	工期
	7天

	12
	数量
	1套

	13
	预算
	61000元

	14
	报价要求
	包括大屏、音响等所有材料及配件的采购、综合布线、系统安装调试、材料运输、垃圾清运、税金等全部费用

	15
	付款方式
	安装调试正常运行三个月支付全额支付
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